Приложение 1 к документации
Техническое задание
на выполнение подрядных работ по текущему ремонту административного здания, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 1, литера А.
Наименование Объекта и его характеристика:
	Наименование объекта
	административное здание

	Местоположение объекта
	Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 1, литера А


1. Требования к производству работ.
При производстве работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:
       -  Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
       -  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
       - Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г.         № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов           СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
       - ГОСТ Р 53672-2009. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности.
- ВНТП 311-98 Ведомственными нормами технологического проектирования. Объекты почтовой связи;
- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
-  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий". Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
· ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;
-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
        - перечнем государственных стандартов и сводов правил, обязательных для применения при проектировании, указанных в распоряжении Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальным сметным расчётом, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства» ППБ 85-06. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
2. Требования к качеству и производству работ.
2.1. Устройство покрытий из полимерных материалов.
При устройстве покрытий из полимерных материалов контролируются:
- качество материалов и подготовка основания;
- толщина прослойки;
- ровность поверхности;
- правильность рисунка пола;
- величина просадки покрытия под нагрузкой.
Прилегание рулонных материалов к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков и пузырьков. Стыки между полотнищами после прирезки должны быть прямолинейными, при этом уступы и зазоры между смежными полотнищами не допускаются. 
Окончательную укладку ковра размером «на комнату» с прирезкой и пригонкой по контуру следует производить с таким расчетом, чтобы зазор между краями и стеной был не более 5 мм.
Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо производить не ранее 3-х суток после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены. В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярных направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается. При приклейке покрытия, для лучшей адгезии клея, рекомендуется обработать основание полиуретановой грунтовкой. Основание необходимо подготовить согласно рекомендациям в инструкции для клея, который предназначен для работы с данным видом напольного покрытия. 
2.2. Штукатурные работы.
Выполнение штукатурных работ по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускаются. Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.
Штукатурные работы выполнять при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже плюс 10ºС и влажности воздуха не более 60%.
До начала финишных отделочных работ должны быть произведены следующие работы:
- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;
- устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
- загерметизированы швы между блоками и панелями;
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
- остеклены световые проемы;
- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло-водоснабжения и отопления.
Толщина однослойной штукатурки не должна превышать:
- из гипсовых растворов – 15 мм;
- из других видов растворов – до 20 мм.
Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не должна превышать 10%.
Не допустимы на оштукатуренной поверхности: отслоение штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.
Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве.
2.3. Малярные работы.
Малярные работы выполнять при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже плюс 10ºС и влажности воздуха не более 60%.
Выполнение работ по окраске оснований, имеющих ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускаются.
•Окраска выполняется во всех помещениях, кроме санузлов, полуглянцевой высококачественной краской на водной основе в два слоя.
 При окраске водными составами качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
•поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей;
•поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
•раковины и неровности огрунтованы, прошпаклеваны и сглажены;
•отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
•швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпаклеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны.
Краски должны поставляться с документами о качестве.
2.4. Облицовочные работы.
Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна быть выполнена с подбором всего рисунка поля облицовки.
Поверхности, облицованные однотипными искусственными материалами, должны иметь однотонность. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины.
Требования к подготовленным для облицовки основаниям:
поверхности бетонные и кирпичные с полноразмерными швами должны иметь насечку;
любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки водных составов увлажнить;
перед облицовкой в помещениях произвести окраску потолков и плоскости стен над облицованной поверхностью.
2.5. Установка оконных блоков.
До начала проведения работ по замене окон письменно согласовать эскиз.
Монтаж ПВХ-конструкций выполнить согласно ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».
Примыкание оконных блоков к стеновым проемам выполнить согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
2.6. Устройство дверных блоков.
Все двери выполнить без порога. Каждая отдельная партия оконных и дверных блоков должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия.
2.7. Устройство пола.
Мероприятие обеспечивающее защиту от вибрации:
Конструкция полов не имеет жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами или другими частями здания. По периметру пола устраиваются зазоры шириной 1-2 см, которые заполняются звукоизоляционным материалом. Плинтус крепится только к стене.   
Выравнивание основания под плитку выполнять наливным полом. Наличие зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) запрещено.
Выравнивание основания производится следующим образом:
- Смесь наносится на предварительно очищенное от пыли, грязи, пятен жира или старой краски основание. Покрытия, на которых имеются крупные трещины или дыры, заделываются соответствующим раствором этой же марки.
Каждая партия керамической плитки должна сопровождаться документом о качестве и гигиеническим сертификатом.
Монтаж плиточного покрытия производить следующим образом:
· удалить из основания выступающие элементы, такие как: металлические дюбели, полосы наплывы и прочие, если таковые имеются;
· заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты, отверстия, трещины и прочее.
· собрать пылесосом или тщательно смести с пола оставшиеся загрязнения, такие как: песок, стружка, строительный мусор.
· если при эксплуатации помещения присутствует постоянная возможность обильного попадания влаги на пол, основание перед укладкой половиц рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором. 
При приклейке покрытия, для лучшей адгезии клея, рекомендуется обработать основание полиуретановой грунтовкой. Основание необходимо подготовить согласно рекомендациям в инструкции для клея, который предназначен для работы с данным видом напольного покрытия.
Класс пожарной опасности материалов, используемых для устройства пола, должен быть не менее КМ2.
2.8. Технические характеристики систем внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования.
Работы выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электрооборудования ПУЭ, Строительными нормами и правилами СНиП, Ведомственными нормами проектирования ВНП 001-01, «Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятия связи» Ведомственные строительные нормы ВСН45 122-77. Светильники установить встраиваемые в подвесных потолках со светодиодными лампами. Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс. Электропроводка выполняется за элементами подвесного потолка в лотках, спуски – в кабельных каналах. Подходы кабелей через стены и перегородки выполнить в защитных гильзах – отрезках стальных труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях мест прокладки кабелей уплотнить легкоудаляемым несгораемым материалом. По факту исполнения работ провести пусконаладочные испытания, оформить исполнительную и принципиальную электрические схемы, протоколы измерений и передать Заказчику
3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года №399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Генстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ- 01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 г. №197-Ф; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-Ф «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.;
- мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 г. №66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличие материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
- на момент подписания Договора Подрядчик предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.), по количественному, квалификационному составу и стажу работы обученных специалистов. Сведения об основных направлениях деятельности Подрядчика, документы на разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения), действующие лицензии и сертификаты (на лицензируемые виды деятельности), и другие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего технического задания;
- все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4. Перечень и количественные характеристики работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Лестничный марш. Выходы на техический этаж и кровлю.

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,021

	2
	Демонтаж люков в перекрытиях
	100 м2
	0,0144

	3
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	2,1

	4
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2
	0,0144

	5
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0388

	6
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0388

	Кабинет №412

	Стены

	7
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,5026

	8
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,5251

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5026

	10
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,5026

	Полы

	11
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,19

	12
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,199

	13
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,19

	Дверные проемы

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	15
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0378

	16
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,153

	Электромонтажные работы

	17
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,04

	18
	Установка светильников
	100 шт
	0,04

	Кабинет №424

	Стены

	19
	Очистка поверхности щетками
	м2
	49,26

	20
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,4926

	21
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0278

	22
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,5204

	Полы

	23
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,189

	24
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,172

	25
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,189

	26
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,182

	27
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,172

	28
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	Кабинет №429

	Стены

	29
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3082

	30
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,3082

	31
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3352

	Полы

	32
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,114

	33
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,116

	34
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,114

	35
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,116

	36
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,116

	Дверные проемы

	37
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0378

	38
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0378

	39
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,104

	Кабинет №430

	Стены

	40
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3009

	41
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,3009

	42
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0155

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,3009

	44
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,3009

	45
	Окраска стен, оклееных обоями, красками
	100 м2
	0,3009

	46
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0155

	Полы

	47
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1154

	48
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1154

	Оконные проемы

	49
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,0482

	50
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,0482

	51
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,024

	52
	Устройство водоотлива
	100 м2
	0,006

	Кабинет №432

	Стены

	53
	Очистка поверхности щетками
	м2
	31,44

	54
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,3144

	55
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0278

	56
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3144

	Полы

	57
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,094

	58
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,112

	59
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,094

	60
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,094

	61
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,112

	62
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	Раздел 7. Кабинет №439

	Потолок

	63
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,379

	Стены

	64
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	1,3036

	65
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0365

	66
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	1,3036

	67
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0278

	68
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,3036

	69
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	1,3036

	70
	Окраска стен, оклееных обоями, красками
	100 м2
	1,3036

	71
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0278

	Полы

	72
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,379

	73
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,5216

	74
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,379

	75
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,379

	76
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,5216

	77
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,03

	Дверные проемы

	78
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	79
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	80
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	Электромонтажные работы

	81
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,08

	82
	Монтаж светильников
	100 шт
	0,08

	Кабинет №315

	Потолок

	83
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,141

	Стены

	84
	Очистка поверхности щетками
	м2
	43,68

	85
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0365

	86
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,4368

	87
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0278

	88
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,4368

	89
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0,4368

	90
	Окраска стен, оклееных обоями, красками
	100 м2
	0,4368

	91
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0278

	Полы

	92
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,141

	93
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1534

	94
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,141

	95
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,141

	96
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1534

	97
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	Электромонтажные работы

	98
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,02

	99
	Установка светильников
	100 шт
	0,02

	Ремонт балкона.

	100
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,1676

	101
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	1,2222

	102
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (применительно)
	100 м2
	0,2256

	103
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	1,4478

	104
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,2256

	105
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,2222

	106
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм
	100 м2
	0,2256

	107
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями 
	100 м2
	1,2222

	108
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	1,2222

	109
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,3024

	110
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м
	100 м3
	0,0078

	111
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,257

	112
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,1676

	Металлическая кровля

	113
	Очистка поверхности щетками
	м2
	198,2

	114
	Обеспыливание поверхности
	м2
	198,2

	115
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 
	100 м2
	1,982

	116
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
	100 м2
	1,982

	Коридор (2 этаж)

	Потолок

	117
	Очистка поверхности щетками
	м2
	146,1

	118
	Устройство: подвесных потолков
	100 м2
	1,14

	119
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,321

	120
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,321

	Стены

	121
	Очистка поверхности щетками
	м2
	386,71

	122
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа свыше 4 м
	100 м2
	0,031

	123
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	3,8981

	124
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0372

	125
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	3,9353

	126
	Установка пожарных шкафов
	шт
	4

	Полы

	127
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	1,461

	128
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	1,314

	129
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	1,461

	130
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	1,461

	131
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	1,314

	132
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,084

	Дверные проемы

	133
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,2047

	134
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	3,78

	135
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	м2
	3,15

	136
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0756

	137
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,204

	138
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов
	100 м2
	0,0574

	Электромонтажные работы

	139
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,2

	140
	Установка светильников
	100 шт
	0,2

	Марочная

	Потолок

	141
	Устройство: подвесных потолков
	100 м2
	0,512

	Стены.

	142
	Демонтаж кирпичной перегородки
	100 м2
	0,3444

	143
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,1671

	144
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,35

	145
	Очистка поверхности щетками
	м2
	34,91

	146
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	1,0333

	147
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,016

	148
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,0493

	149
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,0717

	Полы

	150
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,512

	151
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,4056

	152
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,512

	153
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,512

	154
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,4056

	155
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	Дверные проемы

	156
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0378

	157
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	Электромонтажные работы

	158
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,04

	159
	Установка светильников
	100 шт
	0,04

	160
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02

	161
	Смена: розеток
	100 шт
	0,06

	Комната таможенного контроля.

	Потолок

	162
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,23

	Стены

	163
	Очистка поверхности щетками
	м2
	88,66

	164
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,8866

	165
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0162

	166
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,9028

	Полы

	167
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,23

	168
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,2416

	169
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,23

	170
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,23

	171
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,2416

	172
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,03

	Дверные проемы

	173
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	174
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	175
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	Освещение

	176
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,05

	177
	Монтаж светильников
	100 шт
	0,05

	Склад таможенного контроля.

	Потолок

	178
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,1445

	Стены

	179
	Очистка поверхности щетками
	м2
	76,4

	180
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,764

	181
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0156

	182
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,7796

	Полы

	183
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,145

	184
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,189

	185
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,145

	186
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,145

	187
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,189

	188
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	Дверные проемы

	189
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	190
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	191
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	Электромонтажные работы

	192
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,03

	193
	Установка светильников
	100 шт
	0,03

	Главная касса

	Потолок

	194
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,33

	Стены.

	195
	Очистка поверхности щетками
	м2
	107,2

	196
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	1,072

	197
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,016

	198
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,088

	Полы.

	199
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,33

	200
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,362

	201
	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм
	100 м2
	0,33

	202
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,33

	203
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,362

	204
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	Дверные проемы

	205
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	206
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	Электромонтажные работы

	207
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02

	208
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,2

	209
	Смена: розеток
	100 шт
	0,06

	210
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	100 шт
	0,06

	211
	Демонтаж светильников
	100 шт
	0,04

	212
	Установка светильников
	100 шт
	0,04

	Аварийное освещение.

	213
	Установка светильников
	100 шт
	0,2

	Операционный зал.

	214
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0189

	215
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	216
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,102

	Фасадные работы

	Цоколь

	217
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,112

	218
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,112

	219
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3
	100 м2
	0,112

	Укрерление плитки фасадной (парапет здания)

	220
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 шт
	4,2

	221
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	4,2

	Оконные и дверные проемы по периметру здания

	Оконные проемы

	222
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0,6

	223
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,4963

	224
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,116

	225
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,3803

	226
	Установка отливов
	100 м2
	0,111475

	Дверные проемы

	227
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0378

	228
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	1,89

	229
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1

	230
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0189

	231
	Демонтаж блоков из ПВХ 
	100 м2
	0,023

	232
	Установка блоков из алюминия
	100 м2
	0,023

	Откосы

	233
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,2286

	234
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,2286


5. Срок выполнения работ.
 Начало работ: с момента заключения Договора.
 Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.
6. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений (при наличии). Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:
Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:
- акты приемки выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах; 
- исполнительные схемы;
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования скрытых Работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций и установленного оборудования;
- паспорта и гарантийные талоны на оборудование.
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования; 
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при наличии).
Приемка работ осуществляется Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.
8. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика (в случае необходимости):
- все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.
9. Гарантийный срок:
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца и исчисляется с момента подписания Итогового акта приёмки выполненных работ.
10. В случае если в техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения Договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».
11. Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ.
Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ указаны Заказчиком в файле «Требования к товарам».
12. Инструкция по предоставлению участниками закупки информации о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об редукционе в электронной форме.
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об редукционе в электронной форме (далее – редукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об редукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии, с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в файле «Требования к товарам». 
В случае если какие-то из показателей у выбранного участником варианта исполнения товара не нормируются или отсутствуют, участник указывает об этом в составе заявки путем прочерка («-»), слов «не нормируется», «отсутствует».
Участник должен в первой части заявки указать все установленные в файле «Требования к товарам» государственные стандарты, относящиеся к выбранному варианту  поставляемого товара. Не указание данных государственных стандартов будет считаться не предоставлением информации предусмотренной документацией, так как не будет подтверждено соответствие предлагаемых товаров установленным государственным стандартам.
В случае если единица измерения указанная в файле «Требования к товарам» отличается от единицы измерения соответствующего государственного стандарта, а также в случае, если единица измерения в файле «Требования к товарам» не указана,  участник вправе указать единицу измерения в соответствии с документацией об электронном редукционе или государственным стандартом. 
В файле «Требования к товарам» могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Символ «/» - означает что, участник предлагает товар, сочетающий в себе только одну характеристику (марку, тип, вид, классов и т.п.) из разделенных данным знаком;
Слова «и/или», означают что, участник может предложить товар, сочетающий в себе как одну, так и несколько характеристик (марок, типов, видов, классов и т.п.);
Слова «не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, до указанного значения, включая данное значение; 
Слова «не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, от указанного значения, включая данное значение; 
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз, за исключением случаев, когда знак «,» применяется в качестве части математического показателя (дробь и т.п.)». 
В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», то участнику закупки необходимо читать знак «,» как союз «и», а знак «;» союз «или» и исходя из этого представить в заявке значения или диапазоны значений.
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.
При этом не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
Показатели сопровождающиеся «от…до», «от…», «до…», «свыше….до», «свыше..», «св…», «не ранее» могут быть указаны в виде диапазонных значений. Значения показателей должны быть указаны в виде диапазонных значений, в случае если наименование показателя содержащие слово «диапазон», «в диапазоне». Температурные показатели могут быть указаны в виде диапазонных значений независимо от применяемых перед ними слов и символов.
Слово «выше», установленное в отношении «марок», «типов», «классов», «видов» и т.д., означает, что заказчику требуется товар с более высокими качественными, эксплуатационными и иными характеристиками. Слово «ниже», установленное в отношении «марок», «типов», «классов», «видов» и т.д., означает, что заказчику требуется товар с менее высокими качественными, эксплуатационными и иными характеристиками.
Требования к диапазону могут сопровождаться словами «не уже», «шире». Соответствующим в таком случае является конкретный показатель, значение которого выражено в виде диапазона, совпадающего с требуемым («не уже») или включающего требуемый («не уже», «шире»). Требования к диапазону могут сопровождаться словами «не шире», «уже». Соответствующим в таком случае является конкретный показатель, значение которого выражено в виде диапазона, совпадающего с требуемым («не шире») или входящего в требуемый («не шире», «уже»). 
Первая часть заявки не должна содержать фразы «предпочтительно», «допускается», «не допускается», «требуется», «должно быть» или аналогичные формулировки, не позволяющие однозначно определить наличие, либо отсутствие данной характеристики в товаре. Участник может указать характеристики с использованием слов «допускается, допускаются» если на момент подготовки заявки невозможно определить наличие или отсутствие определенных характеристик. Слова «допускается, допускаются» означает, что указанные характеристики могут быть в товаре, а могут и не быть. При описании в заявке показателей, указывающих на количество или объем дефектов используемых товаров, конкретные значения которых невозможно определить без наличия товара, конкретными значениями соответствующих показателей будут считаться точные значения таких показателей или диапазонные.
Заказчиком при описании товара использованы, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не использованы такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология это продиктовано: отличием требований Заказчика от стандартных; необходимостью четкого разделения показателей на показатели, не подлежащие конкретизации и показатели, имеющие минимальные и (или) максимальные значения; более конкретными требованиями Заказчика по сравнению с требованиями, приведенными в нормативно-технической документации. В отношении товарных знаков, следует читать «или эквивалент». В том случае если требуемый ГОСТ  перестал действовать, то необходимо применять ГОСТ пришедший ему на его замену. Если ГОСТ отменен и не действует, и нет ГОСТа его заменяющего, требуемым ГОСТом при выполнении работ руководствоваться не следует. 
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, несет участник закупки.
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент
13. Пример предоставления информации претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. 
	№ п/п
	Наименование
товара 
	Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение, установленное заказчиком
	Значение, предлагаемое участником
	наименование страны происхождения товара (материала)

	1
	Лента изоляционная прорезиненная
	Производитель: ______________ (наименование производителя)

Торговая марка: ___________________ (наименование торговой марки при наличии)

	Толщина
	0,35 мм
	0,35 мм
	Страна происхождения товара:____________ 
(название страны происхождения товара)

	
	
	
	Ширина
	30,0 или 20,0 или 25,0 мм
	20 мм
	

	
	
	
	Тип 
	требуется односторонняя 
	односторонняя
	

	
	
	
	Липкость 
	обычная
	обычная
	

	
	
	
	Вид
	для широкого потребления или для промышленного применения
	для широкого потребления
	

	
	
	
	
	
	Соответствует  ГОСТ 2162-97
	


Форма предоставления информации является рекомендуемой. В случае предоставления участником закупки требуемых данных по форме, отличной от рекомендуемой, такой участник закупки допускается к участию в редукционе.
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