Приложение 1 к документации
Техническое задание
на выполнение подрядных работ по текущему ремонту ОПС Симферополь 1, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 78/80.
Наименование Объекта и его характеристика:
	Наименование объекта
	ОПС Симферополь 1

	Местоположение объекта
	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 78/80


1. Требования к производству работ.
При производстве работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:
       -  Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
       -  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
       - Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г.         № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов           СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
       - ГОСТ Р 53672-2009. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности.
- ВНТП 311-98 Ведомственными нормами технологического проектирования. Объекты почтовой связи;
- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
-  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий". Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
· ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;
-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
        - перечнем государственных стандартов и сводов правил, обязательных для применения при проектировании, указанных в распоряжении Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальным сметным расчётом, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства» ППБ 85-06. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
2. Требования к качеству и производству работ.
2.1. Устройство покрытий из полимерных материалов.
При устройстве покрытий из полимерных материалов контролируются:
- качество материалов и подготовка основания;
- толщина прослойки;
- ровность поверхности;
- правильность рисунка пола;
- величина просадки покрытия под нагрузкой.
Прилегание рулонных материалов к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков и пузырьков. Стыки между полотнищами после прирезки должны быть прямолинейными, при этом уступы и зазоры между смежными полотнищами не допускаются. 
Окончательную укладку ковра размером «на комнату» с прирезкой и пригонкой по контуру следует производить с таким расчетом, чтобы зазор между краями и стеной был не более 5 мм.
Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо производить не ранее 3-х суток после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены. В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярных направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается. При приклейке покрытия, для лучшей адгезии клея, рекомендуется обработать основание полиуретановой грунтовкой. Основание необходимо подготовить согласно рекомендациям в инструкции для клея, который предназначен для работы с данным видом напольного покрытия. 
2.2. Штукатурные работы.
Выполнение штукатурных работ по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускаются. Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.
Штукатурные работы выполнять при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже плюс 10ºС и влажности воздуха не более 60%.
До начала финишных отделочных работ должны быть произведены следующие работы:
- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;
- устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
- загерметизированы швы между блоками и панелями;
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
- остеклены световые проемы;
- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло-водоснабжения и отопления.
Толщина однослойной штукатурки не должна превышать:
- из гипсовых растворов – 15 мм;
- из других видов растворов – до 20 мм.
Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не должна превышать 10%.
Не допустимы на оштукатуренной поверхности: отслоение штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.
Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве.
2.3. Малярные работы.
Малярные работы выполнять при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже плюс 10ºС и влажности воздуха не более 60%.
Выполнение работ по окраске оснований, имеющих ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускаются.
•Окраска выполняется во всех помещениях, кроме санузлов, полуглянцевой высококачественной краской на водной основе в два слоя.
 При окраске водными составами качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
•поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей;
•поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
•раковины и неровности огрунтованы, прошпаклеваны и сглажены;
•отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
•швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпаклеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны.
Краски должны поставляться с документами о качестве.
2.4. Облицовочные работы.
Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна быть выполнена с подбором всего рисунка поля облицовки.
Поверхности, облицованные однотипными искусственными материалами, должны иметь однотонность. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины.
Требования к подготовленным для облицовки основаниям:
поверхности бетонные и кирпичные с полноразмерными швами должны иметь насечку;
любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки водных составов увлажнить;
перед облицовкой в помещениях произвести окраску потолков и плоскости стен над облицованной поверхностью.
2.5. Установка оконных блоков.
До начала проведения работ по замене окон письменно согласовать эскиз.
Монтаж ПВХ-конструкций выполнить согласно ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».
Примыкание оконных блоков к стеновым проемам выполнить согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
2.6. Устройство дверных блоков.
Все двери выполнить без порога. Каждая отдельная партия оконных и дверных блоков должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия.
2.7. Отопление.
Заменить элементы системы отопления. Установить биметаллические радиаторы.
2.8. Устройство пола.
Мероприятие обеспечивающее защиту от вибрации:
Конструкция полов не имеет жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами или другими частями здания. По периметру пола устраиваются зазоры шириной 1-2 см, которые заполняются звукоизоляционным материалом. Плинтус крепится только к стене.   
Выравнивание основания под плитку выполнять наливным полом. Наличие зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) запрещено.
Выравнивание основания производится следующим образом:
- Смесь наносится на предварительно очищенное от пыли, грязи, пятен жира или старой краски основание. Покрытия, на которых имеются крупные трещины или дыры, заделываются соответствующим раствором этой же марки.
Каждая партия керамической плитки должна сопровождаться документом о качестве и гигиеническим сертификатом.
Монтаж плиточного покрытия производить следующим образом:
· удалить из основания выступающие элементы, такие как: металлические дюбели, полосы наплывы и прочие, если таковые имеются;
· заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты, отверстия, трещины и прочее.
· собрать пылесосом или тщательно смести с пола оставшиеся загрязнения, такие как: песок, стружка, строительный мусор.
· если при эксплуатации помещения присутствует постоянная возможность обильного попадания влаги на пол, основание перед укладкой половиц рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором. 
При приклейке покрытия, для лучшей адгезии клея, рекомендуется обработать основание полиуретановой грунтовкой. Основание необходимо подготовить согласно рекомендациям в инструкции для клея, который предназначен для работы с данным видом напольного покрытия.
Класс пожарной опасности материалов, используемых для устройства пола, должен быть не менее КМ2.
2.9.  Устройство кровли. 
До начала работ по устройству кровли необходимо проверить качество обрешетки и произвести необходимые обмеры. При устройстве обрешетки не должно быть перекосов. Обрешетка под профилированные листы выполняется из антисептированных досок с расстоянием по осям 300 мм. Выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других. При обмерах ската учитывается непременное условие - профилированные листы укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более, чем на 40 мм. Превышение этого размера (40 мм) не допускается из-за возможной деформации профилированного листа. При длине скатов более 7,5 м листы рекомендуется разбить на два куска с нахлестом 200 мм. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. В местах продольных нахлестов листов скрепить листы между собой при помощи винтов самонарезающих размером 4,5(4,8)х19 мм с шагом через одну волну. В местах нахлеста листов по длине обеспечить нахлест листов не менее 200 мм.
2.10. Технические характеристики систем внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования.
Работы выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электрооборудования ПУЭ, Строительными нормами и правилами СНиП, Ведомственными нормами проектирования ВНП 001-01, «Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятия связи» Ведомственные строительные нормы ВСН45 122-77. Светильники установить встраиваемые в подвесных потолках со светодиодными лампами. Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс. Электропроводка выполняется за элементами подвесного потолка в лотках, спуски – в кабельных каналах. Подходы кабелей через стены и перегородки выполнить в защитных гильзах – отрезках стальных труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях мест прокладки кабелей уплотнить легкоудаляемым несгораемым материалом. По факту исполнения работ провести пусконаладочные испытания, оформить исполнительную и принципиальную электрические схемы, протоколы измерений и передать Заказчику
3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года №399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Генстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ- 01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 г. №197-Ф; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-Ф «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.;
- мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 г. №66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличие материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
- на момент подписания Договора Подрядчик предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.), по количественному, квалификационному составу и стажу работы обученных специалистов. Сведения об основных направлениях деятельности Подрядчика, документы на разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения), действующие лицензии и сертификаты (на лицензируемые виды деятельности), и другие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего технического задания;
- все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4. Перечень и количественные характеристики работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 шт
	0,12

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,3168

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0384

	4
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1728

	5
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 шт
	0,04

	6
	Демонтаж решеток
	т
	0,38

	7
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,642

	8
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,642

	9
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	1,153

	10
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,343

	11
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,64

	12
	Демонтаж переговорных кабин
	100 м2
	0,316

	13
	Разборка облицовка стен гипсовыми элементами
	100 м2
	2,3564

	14
	Демонтаж отдельных досок чистой наружной обшивки стен
	100 м
	6,468

	15
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	100 м2
	0,647

	16
	Пробивка в кирпичных стенах борозд 
	100 м
	0,37

	17
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	3,888

	18
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см
	10 м2
	0,025

	 Операционный зал №1 и №2

	Потолок

	19
	Устройство: подвесных потолков
	100 м2
	0,647

	Стены

	20
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	3,7

	21
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	0,12

	22
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
	100 м2
	0,086

	23
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,228

	24
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,38

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,532

	26
	Облицовка стен  по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами 
	100 м2
	1,5321

	27
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов 
	100 м2
	0,082

	28
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,82

	29
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами:  стен
	100 м2
	1,802

	30
	Установка отбойной доски по периметру
	100 м
	0,214

	Полы

	31
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	3,43

	32
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	3,43

	33
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,343

	34
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,181

	35
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,212

	36
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2
	0,351

	37
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,351

	38
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	39
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,116

	 Служебные помещения

	Потолок

	40
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2
	0,491

	41
	Устройство: подвесных потолков 
	100 м2
	0,491

	Стены

	42
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	0,8

	43
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен
	100 м2
	0,248

	44
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,074

	45
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,248

	46
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	1,501

	47
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм : оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,0128

	48
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: стен
	100 м2
	1,5138

	Полы

	49
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	7,4

	50
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	5,385

	51
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,491

	52
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2
	0,491

	53
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	0,491

	54
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,06

	55
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,3578

	Санузел, котельная

	Потолок

	56
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов 
	100 м2
	0,092

	57
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: потолков
	100 м2
	0,092

	Стены

	58
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,12

	59
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен в помещениях площадью до 5м2
	100 м2
	0,12

	60
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов  с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 
	100 м2
	0,0564

	61
	Гладкая облицовка стен плиткой
	100 м2
	0,1193

	62
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: стен
	100 м2
	0,1729

	Полы

	63
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,092

	64
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,092

	65
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,078

	Вентиляция

	66
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах 
	100 шт
	0,01

	67
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,0016

	68
	Установка клапанов обратных
	шт
	1

	69
	Установка вентиляторов осевых 
	шт
	1

	Оконные и дверные проемы

	Дверные проемы

	70
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	м2
	5,88

	71
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	3,78

	72
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	4

	73
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,1281

	74
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,508

	Оконные проемы

	75
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
	100 м2
	0,0972

	76
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,056

	77
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,056

	78
	Демонтаж решеток оконных
	т
	0,148

	79
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,148

	80
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0,0972

	Ремонт фасада

	81
	Демонтаж козырьков
	т
	0,03

	82
	Монтаж козырьков
	т
	0,03

	83
	Масляная окраска металлических поверхностей
	100 м2
	0,024

	84
	Облицовка слоистым пластиком козырьков
	100 м2
	0,032

	85
	Ремонт штукатурки фасадов 
	100 м2
	0,195

	86
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 
	100 м2
	0,114

	87
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг 
	100 м2
	0,098

	88
	Окраска фасадов акриловыми составами
	100 м2
	0,407

	89
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	м2
	88,5

	90
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток - цоколь
	100 м2
	0,096

	91
	Ремонт штукатурки цоколя
	100 м2
	0,096

	92
	Наружная облицовка цоколя
	100 м2
	0,096

	 Входная группа

	Крыльца, пандус

	93
	Пандус: Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0,004

	94
	Сборка лестниц, площадок, ограждений,.
	т
	0,202

	95
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений,
	т
	0,202

	96
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,007

	97
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 шт
	0,11

	98
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0816

	99
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,0816

	100
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	100 м2
	0,072

	101
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,128

	102
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,041

	103
	Установка антивандальной кнопки вызова персонала
	шт
	1

	Отопление

	Трубопроводы и приборы отопления

	104
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,07

	105
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,28

	106
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,24

	107
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
	100 м
	0,24

	108
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм
	100 м
	1,2

	109
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм
	100 м
	0,02

	110
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм
	шт
	8

	111
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	м3
	0,083

	112
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,1815

	113
	Установка электрического котла
	шт
	1

	114
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 шт
	0,1

	115
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром: 32 мм
	100 шт
	0,14

	116
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий  диаметром: 80 мм
	100 шт
	0,1

	117
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м
	0,04

	Водоснабжение

	118
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01

	119
	Демонтаж: сифонов
	100 шт
	0,01

	120
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01

	121
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм
	100 м
	0,46

	122
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	м3
	0,1

	123
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

	124
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1

	125
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1

	126
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
	10 компл.
	0,1

	127
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий  диаметром: 32 мм
	100 шт
	0,06

	 Канализация

	128
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,105

	129
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,01

	130
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм 
	100 шт
	0,02

	Электромонтажные работы

	131
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	0,86

	132
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,18

	133
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,28

	134
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт
	0,04

	135
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,16

	136
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле
	100 шт
	0,22

	137
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях
	100 шт
	0,03

	138
	Короба пластмассовые: шириной   до 40 мм
	100 м
	0,64

	139
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,68

	140
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	3,28

	141
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3,28

	142
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,11

	143
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,24

	144
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	145
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	20

	Ремонт кровли

	146
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	1,989

	147
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,31

	148
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	1,989

	149
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	1,944

	150
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
	100 м2
	1,944

	151
	Установка стропил
	м3
	5,48

	152
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	3,35

	153
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0994

	154
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 
	100 м2
	5,282

	155
	Устройство кровели
	100 м2
	1,989

	156
	Дополнительные элементы кровли
	шт
	61

	157
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2
	0,022

	158
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2
	0,026

	159
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,286

	160
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	0,05

	161
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,23

	162
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт
	0,15


5. Срок выполнения работ.
 Начало работ: с момента заключения Договора.
 Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.
6. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений (при наличии). Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:
Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:
- акты приемки выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах; 
- исполнительные схемы;
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования скрытых Работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций и установленного оборудования;
- паспорта и гарантийные талоны на оборудование.
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования; 
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при наличии).
Приемка работ осуществляется Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.
8. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика (в случае необходимости):
- все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.
9. Гарантийный срок:
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца и исчисляется с момента подписания Итогового акта приёмки выполненных работ.
10. В случае если в техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения Договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».
11. Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ.
Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ указаны Заказчиком в файле «Требования к товарам».
12. Инструкция по предоставлению участниками закупки информации о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об редукционе в электронной форме.
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной Заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об редукционе в электронной форме (далее – редукционная документация) и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об редукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 
Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам в последней редакции, в том числе их обязательным, рекомендуемым и справочным приложениям. В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении к первой части заявки. 
В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.
Участник закупки не должен использовать такие слова, как «должен», «должна», «должны», «может», «могут», «не более», «не менее», «или», «будет», «будут», «не допускается», «недопустимо», «недопустимы», «примерно», «приблизительно». Указание таких слов является представлением неконкретного предложения. Так же не допустимо использование слов «от», «до», «более», «менее», «свыше», «ниже», при этом применение данных слов в требуемом параметре остается неизменным. При указании сорта или группы товара слова "не ниже", "не хуже" и их синонимы подразумевают обратный отсчет сортов и групп. Слово «либо» означает слово «или».
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Слова «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; 
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; 
При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.
При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, несет участник закупки.
В случае, когда отдельные значения показателей товаров (материалов) представляют собой величины, которые возможно установить только применительно к имеющимся товарам и/или товарам по результатам проведения испытаний, то Участникам закупки допускается в заявке указывать значения данных параметров либо в диапазонном виде (двухсторонне или односторонне ограниченном) согласно ГОСТ для данного параметра описываемого материала, либо в конкретном виде, если Участник закупки обладает конкретными характеристиками предлагаемого к использованию при выполнении работ товара (в данном случае подача Участником закупки заявки с конкретными характеристиками, означает, что Участник закупки обладает конкретной информацией относительно данных характеристик).
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
13. Пример предоставления информации претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. 
	№ п/п
	Наименование
товара 
	Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение, установленное заказчиком
	Значение, предлагаемое участником
	наименование страны происхождения товара (материала)

	2
	Дюбели тип 2
	Производитель: ______________ (наименование производителя)

Торговая марка: ___________________ (наименование торговой марки при наличии)

	Назначение
	Должны применяться для монтажа легких конструкций, в бетоне, кирпиче, гипсокартоне. Дюбель должен распираться во время закручивания в него шурупа.
	 Применяются для монтажа легких конструкций, в бетоне, кирпиче, гипсокартоне. Дюбель  распирается во время закручивания в него шурупа.
	Страна происхождения товара:____________ 
(название страны происхождения товара)

	
	
	
	Материал
	Должен быть нейлон
	 нейлон
	

	
	
	
	Диаметр дюбеля
	Должно быть менее 8 мм
	6 мм
	

	
	
	
	Длина дюбеля
	Должно быть от 35 мм
	40 мм
	

	
	
	
	Диаметр отверстия под дюбель
	Должно быть более 5 мм
	6 мм
	

	
	
	
	Масса 1000 штук
	Должно быть менее 0,8 кг
	 0,7 кг
	


Форма предоставления информации является рекомендуемой. В случае предоставления участником закупки требуемых данных по форме, отличной от рекомендуемой, такой участник закупки допускается к участию в редукционе.
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