Приложение 1 к документации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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	Источник Финансирования заказа
	Собственные средства предприятия
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	Предмет договора
	Договор на поставку приборов учета

	
	
	

	
	
	

	3
	Объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
	1.Однофазный  счетчик активной энергии  СЕ 101R5145 или эквивалент-11 шт.;
2.Трехфазный  счетчик активной энергии  ЦЭ6803 прямого включения или эквивалент -2 шт.;

3. Счетчик воды крыльчатый НОРМА СВКМ Ду-15(универсальный) или эквивалент – 10 шт.
4.Счетчик крыльчатый холодной воды СВК-15  Х или эквивалент-15 шт.
5.Счетчик крыльчатый НОРМА СВКМ    Ду-20 или эквивалент-1 шт.;

6.Газовый счетчик ВК-G4N или эквивалент-1 шт.
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	Тип договора
	поставка приборов учета

	
	
	

	
	
	

	5
	Требования к описанию товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств) его количественных и качественных характеристик, требования к описанию претендентами на участие в закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	1.Счетчик активной энергии электрический однофазный   СЕ 101R5145 или эквивалент

- Однотарифный;                                                                                                                                                  - Класс точности при измерении активной энергии -1;                                                                - Частота измерительной сети 50Гц;                                                                                                                                          - Номинальное фазное напряжение – 220-230 В;
- Базовый (максимальный) ток 5(60); 10(100) А;                                                                                                    

- Диапазон рабочих температур - от – 40 0С до +70 0С;                                                                                                                                                                         - Средняя наработка на отказ- 220 000 час.(±20 час.);*
- Межповерочный интервал для счетчика - не менее 16 лет; *                                                                          - Средний срок службы – не менее 30 лет ; *
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*
2. Счетчик активной энергии электрический трехфазный  ЦЭ6803 прямого включения или эквивалент

- Однотарифный;                                                                                                                                                                                                                                            - Класс точности при измерении активной энергии -1;                                                                  - Частота измерительной сети 50Гц;                                                                                                                                                                                                - Номинальное фазное напряжение -220(380) В(±1%);                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Диапазон рабочих температур - от - 400С  до +55 0С;                                                                                  - Средняя наработка на отказ - 160 000 часов (± 2 час.);  *                                                                                                                   - Межповерочный интервал для счетчика - не менее 16 лет;  *                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Средний срок службы – не менее 30 лет*
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*
3. Счетчик воды крыльчатый НОРМА СВКМ Ду-15(универсальный) или эквивалент
- Диаметр условного прохода Ду-15                                                                                                                                                                         - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ;

- Давление измеряемой среды: 1,6 МПа(±0,1МПа) ;

- Температура окружающего воздуха от +50С  до +90 0С ;

- Относительная влажность до 98%(±1%);    

- Расход воды: номинальный Qnom-1,5 м3/ч, максимальный Qmax-3 м3/ч;*
- Емкость счетного механизма - 99999 м3(±0,5м3);

- Максимальный объем воды, измеренный за : сутки - 37,5 м3месяц - 1125 м3;

- Средний срок эксплуатации – не менее 12 лет*
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*
4. Счетчик крыльчатый холодной воды СВК-15  Х или эквивалент
- Диаметр условного прохода Ду-15                                                                                                                                                                                                                   - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ; 

- Давление измеряемой среды 1,0МПа (±0,01МПа);

- Температура окружающего воздуха от +50С до +40 0С ; 

- Расход воды: номинальный Qnom-1,5 м3/ч, максимальный Qmax-3 м3/ч*
- Емкость счетного механизма - 99999,99 м3(±0,1м3); 

- Межповерочный интервал – не менее 6 лет;*
- Средний срок эксплуатации – не менее 12лет.*
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*
5. Счетчик крыльчатый НОРМА СВКМ     Ду-20 или эквивалент
- Диаметр условного прохода Ду-20;                                                                                                                                                                - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ;  

- Давление измеряемой среды 1,6 МПа (±0,01МПа); 

- Температура окружающего воздуха от +50С  до +60 0С;

- Относительная влажность до 98%±(1%);

- Расход воды: номинальный Qnom-  2,5 м3/ч, максимальный Qmax- 5 м3/ч;*
- Емкость счетного механизма - 99999 м3(±0,1м3);

- Максимальный объем воды, измеренный за : сутки -62,5м3(±0,01м3), месяц- 1875 м3(±0,30м3);

- Средний срок эксплуатации - не  менее 12 лет.*
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*
6 Газовый счетчик    ВК-G4N или эквивалент
- Номинальный объемный расход газа (Q) - 4 м3/ч ;
- Максимальный объемный расход газа (Qmax)- 0,04...6м3/ч;*
- Минимальный объемный расход газа (Qmin)-  0,08 м3/ч ;*
- Порог чуствительности (начало учета расхода)(Qstart) не более- 0,008 м3/ч;
- Диаметр ниппелей ДУ-20;
- Температура окружающей и измеряемой среды не менее  от -40 до +60 0С; 

- Присоединительные размеры М30х2;
- Межповерочный интервал- не менее 10 лет;*
- Средний срок службы не менее 20 лет;*
- Гарантийный срок эксплуатации- не менее 36 мес;*
- Дата поверки: не ранее марта 2018 года*

	6
	Требования к документам, предоставляемым претендентами размещения заказа
	В соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма», утвержденным приказом ФГУП «Почта Крыма» 

	
	
	

	
	
	

	7
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	- Склад  ТМЦ ФГУП «Почта Крыма», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Красных Подпольщиков, 24
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	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	в течение 30 дней, с даты подписания договора

	
	
	

	
	
	

	9
	Срок действия договора 
	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«31» декабря 2018 г.
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	Начальная (максимальная) цена договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 41547,73 руб. (Сорок одна тысяча пятьсот сорок семь рублей 73 копейки), в том числе НДС 18% в сумме 6337,79 руб. (Шесть тысяч триста тридцать семь рублей 79 копеек).

	
	
	

	
	
	

	11
	Расходы, включенные в состав начальной (максимальной)

 цены договора
	Состав начальной (максимальной) цены Договора  включает в себя стоимость всех затрат, издержек, расходных материалов и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

	
	
	

	
	
	

	12
	Порядок формирования начальной цены договора
	Максимальная цена Договора образовалась в результате исследования рынка, проведенного Заказчиком, в частности, информации о прогнозе рыночных цен, а также в результате прогноза потребности Заказчика в товаре.

	13
	Гарантии качества 
	Согласно проекту договора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14
	Срок оплаты
	Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара на основании товарной накладной и счета  на оплату. Моментом исполнения обязательств по оплате за Товар является дата зачисления средств на расчетный счет Поставщика. 
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	Особые условия 
	Товар должен отвечать всем необходимым действующим на территории РФ экологическим  требованиям, предъявляемые к указанному товару
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	Требования к предоставляемой отчетности
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Параметры эквивалентности.
1. Требования к порядку поставки товара: поставка осуществляется за счет сил и средств Поставщика до склада Заказчика в рабочие дни с 08.00 до 15.00 местного времени. О намерении осуществить поставку Поставщик обязан предупредить Заказчика (или его представителя) не менее чем за 2 рабочих дня и указать время прибытия (± 1 час). Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.
2. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству товаров являющихся предметом контракта, обязательных государственных стандартов (ГОСТ Р) и другой нормативно-технической документации на данный вид продукции, санитарным правилам и нормам утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.        

3.   Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.  Поставляемый товар должен иметь невскрытую заводскую упаковку, которая обеспечивает сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации до приемки его заказчиком, включая условия перегрузки.

5. Инструкция к описанию претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

5.1. При описании Заказчиком закупаемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.
Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование Заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора Заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, Заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а Поставщик будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение контракта на основании соответствующих положений заключенного контракта.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным Заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент». 

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь  двусмысленное толкование. 

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным Заказчиком в описании объекта закупки.

5.2.  В таблице №1 приведены примеры обозначения при описании объекта закупки:

                                                                                                                            Таблица №1

	№ п/п
	Обозначения
	Описание

	

	1. 
	«эквивалент», «аналог», «не менее», «не более», «>», «более», «больше», «выше», «свыше», «<», «менее», «меньше», «ниже», «≥», «больше либо равно», «≤» , «меньше либо равно», «минимальный», «максимальный», «или», «-», «тире», «+» (знак плюс),«-» (знак минус),«±» (знак плюс-минус), «от»….«до», «÷», «min», «max», «должен», «не допускается», «допускается»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает неконкретные значения и не могут быть указаны в заявке участника закупки. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима

	2. 
	«эквивалент», «аналог»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели, которые могут быть эквиваленты значениям, установленным в описании объекта закупке 

	3. 
	«не менее»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели, которые могут быть равными или больше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	4. 
	«не более»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равными или меньше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	5. 
	«>», «более», «больше», «выше», «свыше»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели больше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	6. 
	«<», «менее», «меньше», «ниже»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели меньше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	7. 
	«≥», «больше либо равно»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или больше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	8. 
	«≤» , «меньше либо равно»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или меньше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	9. 
	«минимальный»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или больше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	10. 
	«максимальный»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участником закупки должны быть представлены показатели равные или меньше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки

	11. 
	«,»
	Означает перечисление требуемых показателей, за исключением, когда число имеет нецелое значение. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя знак «,» является взаимоисключающими значениями, а также случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии)

	12. 
	«и»
	Означает перечисление требуемых показателей. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя союз «и» является взаимоисключающими значениями, а также случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии)

	13. 
	«;» 
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает перечисление требуемых показателей (имеет несколько значений), то есть необходимо указать все значения как до, так и после. В случае, если согласно ГОСТ или данных производителя знак «;» является взаимоисключающими значениями, а так же случаев когда указаны два и более товарных знака (при наличии) участнику необходимо указать конкретное значение или конкретный товарный знак (при наличии)

	14. 
	«или»
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то участнику закупки необходимо представить (указать) одно или другое значение

	15. 
	«-», «тире»
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение. В случае отсутствия крайних значений, обозначает отсутствие показателя

	16. 
	«+» (знак плюс),

«-» (знак минус),

«±» (знак плюс-минус)
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в диапазон, при этом могут быть представлены (указаны) крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима

	17. 
	«от»….«до», «÷»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в данный диапазон значений, при этом могут быть представлены (указаны) включая крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима

	18. 
	1…5

(значения приведены для примера)
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то участнику закупки необходимо представить (указать) конкретное значение, входящее в диапазон, при этом могут быть представлены (указаны) крайние значения. Данный пункт не применяется в значениях температурного режима

	19. 
	«*», «х», «/», «|», «\»
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает перечисление требуемых показателей (имеет несколько значений) и участнику закупки необходимо указать все значения как до, так и после значения, за исключением случаев, если согласно ГОСТ является взаимоисключающими значениями

	20. 
	Диапазонное значение
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным

	21. 
	Диапазон 
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным

	22. 
	В пределах диапазона
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение может быть представлено (указано) как конкретное так и диапазонное

	23. 
	Фракция
	Если в описании объекта закупки установлено данное значение, то указанное значение не может быть представлено (указано) конкретное и должно быть диапазонным

	24. 
	…(…)
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает что показатель имеет несколько значений, то есть участнику закупки необходимо указать все значения как до так и после

	

	25. 
	Температура эксплуатации, эксплуатационная температура, температура применения, температура нанесения, выполнение работ при температуре, температурный диапазон, 
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает, что показатель имеет диапазонное значение, то есть участнику необходимо указать диапазонное значение

	26. 
	ГОСТ….
	Если в описании объекта закупки установлены данные значения, то это означает, что поставляемый товар должен советовать ГОСТ и указываются значения соответствующие ГОСТу. Если ГОСТ(ом) не установлено какое либо значение, а Заказчиком установлено требование, то участник указывает «Данный показатель отсутствует»


5.3. Участнику закупки запрещается изменять «Наименование товара (материала, оборудования)» или «Наименование товара, входящего в объект закупки», даже если «Наименование товара (материала, оборудования)» или «Наименование товара сопровождается обозначениями «не менее», «не более», «менее», «более», «или»….
5.4. Участнику закупки запрещается изменять «Наименование показателя, ед. изм. показателя», включая если согласно установленного ГОСТ наименование показателя сопровождается «не менее», «не более», «или», установленное в описание объекта закупки.
5.5. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), стране происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
5.6. Пример (образец) предоставления информации претендентами на участие в закупки товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. 
	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки
	Ед. изм.
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)


	Наименование страны происхождения товара
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Однофазный  счетчик активной энергии  СЕ 101R5145-

	шт
	
Производитель: ______________ (наименование производителя)

Торговая марка: ___________________ (наименование торговой марки при наличии)
	Страна происхождения товара: _______ (название страны происождения товара)
	Однотарифный;                                                                                                                                                  - Класс точности при измерении активной энергии - 1;                                                                  - Частота измерительной сети 50Гц;                                                                                                                                              - Номинальное фазное напряжение–220-230В;

- Базовый (максимальный)ток 5(60);10(100)А;                                                                                

- Диапазон рабочих температур - от – 40ºС до +70 ºС;    
- Крепление- универсальное;                                                                                                                                                                       - Средняя наработка на отказ- 220 000 час;
- Межповерочный интервал для счетчика - 16 лет;                                                                           - Средний срок службы –30 лет  . 

- Дата поверки: март 2018 года
Соответствует:

- ГОСТ Р 52320-2005, 

- ГОСТ Р 52322-2005,

- ГОСТ Р 52425-2005,

- степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP51


Форма предоставления информации является рекомендуемой. В случае предоставления участником закупки требуемых данных по форме, отличной от рекомендуемой, такой участник закупки допускается к участию в аукционе.
